[bookmark: _Toc434222326][bookmark: _Toc513237457][bookmark: _Toc528943723]OPIS KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANY

1. [bookmark: _Toc387056696][bookmark: _Toc392231404][bookmark: _Toc427746907][bookmark: _Toc513237413][bookmark: _Toc21599580]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc392071178]- Ustalenia z inwestorem,
- Otrzymana inwentaryzacja obiektu,
[bookmark: _Toc392071179]- Uzgodnienia międzybranżowe,
[bookmark: _Toc392071180]- Obowiązujące normy i przepisy prawne,

1. [bookmark: _Toc21599581]ZASTOSOWANE NORMY
Normy:	
	PN-EN 1990:2004
	- Podstawy projektowania konstrukcji.

	PN-EN 1991-1-1:2004
	- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy,   ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

	PN-EN 1991-1-2:2006
	- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

	PN-EN 1991-1-3:2005
	- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

	PN-EN 1991-1-4:2008
	- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru

	PN-EN 1991-1-5:2005
	- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

	PN-EN 1991-1-7:2008
	- Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe

	PN-EN 1992-1-1:2008
	- Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

	PN-EN 1992-1-2:2008
	- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

	PN-EN 1993-1-1:2006
	- Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

	PN-EN 1995-1-1:2010
	- Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

	PN-EN 1995-1-2:2008
	- Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

	PN-EN 1997-1:2008
	- Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

	PN-EN 1997-2:2009
	- Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego



Pozostałe:
Dz.U. 2022 poz. 1225	- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	Ustawa z dnia 07.07.1994
	- prawo budowlane




1. [bookmark: _Toc434222330][bookmark: _Toc513237459][bookmark: _Toc528943726]ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania części konstrukcyjnej obejmuje:
adaptację, naprawę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji. 


1. [bookmark: _Toc434222331][bookmark: _Toc513237460][bookmark: _Toc528943727]OPIS OGÓLNY BUDYNKU
[bookmark: _Toc392071169]Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku dworca kolejowego. Konstrukcja istniejącego obiektu tradycyjna, murowana z cegły pełnej. Strop Kleina nad piwnicą oraz w konstrukcji drewnianej nad parterem. Budynek  częściowo podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi w nawie głównej. Więźba dachowa w postaci kratownic drewnianych.



1. KONSTRUKCJA BUDYNKU
4. [bookmark: _Hlk67915758]KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
A) [bookmark: _Hlk59386607]WARUNKI GEOTECHNICZNE
Obiekt zaliczany jest do II kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych. Pominięto wpływ warunków górniczych.

B) WARUNKI GEOLOGICZNE 
Projekt nie zakłada wzmocnienia fundamentów lub zmiany sposobu posadowienia budynku. Konstrukcja główna fundamentów nie zostanie zmieniona. 
Szczegółowy model podłoża pod fundamenty drugorzędne (fundamenty pochylni) należy określić przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wymagany jest nadzór geotechniczny na budowie. Na potrzeby obliczeń przyjęto że obiekt posadowiony jest na gruncie zagęszczonym niespoistym (piasek średni).

C) FUNDAMENTY
Fundamenty pochylni i słupa zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych. Stopy należy wykonać z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą AIIIN (B500C) w klasie ekspozycji XC2 (min. klasa wodoszczelności W8),  
[bookmark: _Hlk65329140]
4. KONSTRUKCJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
Przebudowa nie wpłynie na istniejącą konstrukcję ścian fundamentowych. Ściany należy odpowiednio zaizolować przeciwwilgociowo zgodnie z częścią architektoniczną projektu. 

4. KONSTRUKCJA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH
Słup żelbetowy należy wykonać z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą AIIIN (B500C) w klasie ekspozycji XC1. Elementy wylewane na budowie należy zawibrować. 

4. KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM
Na potrzeby remontu oraz przebudowy warstwy wykończeniowe stropów zostaną wymienione i naprawione. Każdy zniszczony element nośny należy wymienić. Izolacja cieplna stropu zostanie zmieniona na wełnę mineralną, dodatkowo do stropu zostanie podwieszony sufit z płytami typu PROMATEC zabezpieczającymi konstrukcję ppoż. Podczas prac przy stropach drewnianych należy wzmocnić strop osiągając przekroje i rozstaw elementów zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

4. KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICĄ
Strop nad kondygnacją podziemną został wykonany jako strop Kleina. Elementy stalowe stropu należy oczyścić za pomocą śrutowania oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.

4. KONSTRUKCJA ŚCIAN NOŚNYCH
Podczas remontu i przebudowy pęknięcia ścian należy naprawić poprzez zszycie ich prętami spiralnymi kotwionymi w spoinę, ubytki w tynku i spoinach należy uzupełnić. Przy tynkowaniu zastosować siatki tynkarskie. Ściany należy osuszyć oraz zabezpieczyć przeciwwilgociowo metodą podcinki lub iniekcji. 

4. KONSTRUKCJA RAMPY
Nowoprojektowaną rampę wykonać w konstrukcji stalowej (klasa stali S235). Należy zabezpieczyć ją antykorozyjnie.   

5. ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Elementom konstrukcyjnym żelbetowym zapewnia się wymaganą odporność ogniową poprzez zapewnienie odpowiedniej odległości środka ciężkości zbrojenia od płaszczyzny zewnętrznej. 
Elementom konstrukcyjnym stalowym zapewnia się wymaganą odporność ogniową poprzez zabezpieczenie profili farbą pęczniejącą lub okładziną z płyt PROMATEC.
Elementom konstrukcyjnym drewnianym zapewnia się wymaganą odporność ogniową poprzez zabezpieczenie okładziną z płyt PROMATEC.





ODDZIAŁYWANIA NA OBIEKT
5.1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Ozimek




Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)


- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 45,0 m, d = 9,0 m, kąt nachylenia połaci a = 12,0o
- Budynek o wysokości h = 10,0 m 
- Wymiar e = min(b,2·h) = 20,0 m
- Wiatr wiejący na ścianę boczną,  q = 0o
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):
	- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m
- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)
- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145
- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:
	qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa
- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F - parcie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,140
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,140 = 0,123 kN/m2

Połać - pole F - ssanie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,140
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,140) = -1,000 kN/m2

Połać - pole G - parcie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,140
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,140 = 0,123 kN/m2

Połać - pole G - ssanie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,920
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,920) = -0,807 kN/m2

Połać - pole H - parcie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,140
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,140 = 0,123 kN/m2

Połać - pole H - ssanie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,390
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,390) = -0,342 kN/m2

Połać - pole I - parcie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,0
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,0 = 0,000 kN/m2

Połać - pole I - ssanie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,460
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,460) = -0,403 kN/m2

Połać - pole J - parcie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,060
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,060 = 0,053 kN/m2

Połać - pole J - ssanie:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,880
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,880) = -0,772 kN/m2


Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)


- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 9,0 m, d = 45,0 m, kąt nachylenia połaci a = 12,0o
- Budynek o wysokości h = 10,0 m 
- Wymiar e = min(b,2·h) = 9,0 m
- Wiatr wiejący na ścianę szczytową,  q = 90o
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):
	- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m
- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)
- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145
- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:
	qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa
- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,390
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,390) = -1,219 kN/m2

Połać - pole G:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,3
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,3) = -1,140 kN/m2

Połać - pole H:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,630
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,630) = -0,553 kN/m2

Połać - pole I:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,530
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,530) = -0,465 kN/m2


Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta (p.7.2.2)


- Budynek o wymiarach: d = 45,0 m, b = 9,0 m, h = 10,0 m 
- Wymiar e = min(b,2·h) = 9,0 m
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):
	- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m
- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)
- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145
- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:
	qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa
- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = +0,700
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,700 = 0,614 kN/m2

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,3
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,3) = -0,263 kN/m2

Elewacja boczna - pole A:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,2
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,2) = -1,052 kN/m2

Elewacja boczna - pole B:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,8
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,8) = -0,702 kN/m2

Elewacja boczna - pole C:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,5
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,5) = -0,439 kN/m2


Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta (p.7.2.2)



- Budynek o wymiarach: d = 9,0 m, b = 45,0 m, h = 10,0 m 
- Wymiar e = min(b,2·h) = 20,0 m
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):
	- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m
- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)
- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145
- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:
	qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa
- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = +0,800
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,800 = 0,702 kN/m2

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,506
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,506) = -0,443 kN/m2

Elewacja boczna - pole A:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,2
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,2) = -1,052 kN/m2

Elewacja boczna - pole B:
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,8
Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:
	Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,8) = -0,702 kN/m2


Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (p.5.3.3)



- Dach dwupołaciowy
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA):
	- strefa obciążenia śniegiem 2 ® sk = 0,9 kN/m2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa
- Współczynnik ekspozycji:
	- teren normalny ® Ce = 1,0
- Współczynnik termiczny ® Ct = 1,0

Połać dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i):
- Współczynnik kształtu dachu:
	nachylenie połaci a = 13,0o
	m1 = 0,8
Obciążenie charakterystyczne:
	s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2


Mniej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Współczynnik kształtu dachu:
	nachylenie połaci a = 13,0o
	m = 0,5·m1 = 0,5·0,8 = 0,4
Obciążenie charakterystyczne:
	s = m·Ce·Ct·sk = 0,4·1,0·1,0·0,900 = 0,360 kN/m2

Bardziej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Współczynnik kształtu dachu:
	nachylenie połaci a = 13,0o
	m1 = 0,8
Obciążenie charakterystyczne:
	s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2


ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH 

Obciążenia stałe dachu ocieplonego (bez konstrukcji nośnej)
	 
L.p.
	 
Opis oddziaływania
	Rodzaj 
oddziaływania
	Wartość char. 
kN/m2
	 

	Wartość rep. 
kN/m2
	 
F
	Wartość obl. 
kN/m2

	1.
	Pokrycie z papy w dwóch warstwach
	stałe
	0,10
	 -- 
	0,10
	1,35
	0,14

	[bookmark: _Hlk84783315]2.
	Deskowanie pełne
	stałe
	0,15
	 -- 
	0,15
	1,35
	0,20

	3.
	Izolacja termiczna
	stałe
	0,12
	 -- 
	0,12
	1,35
	0,16

	4.
	Paroizolacja
	stałe
	0,01
	 -- 
	0,01
	1,35
	0,01

	5.
	Płyta gk na ruszcie systemowym
	stałe
	0,29
	 -- 
	0,29
	1,35
	0,39

	
	:
	
	0,67
	
	0,67
	
	0,90



Obciążenia stałe stropu nad parterem (bez konstrukcji nośnej)
	 
L.p.
	 
Opis oddziaływania
	Rodzaj 
oddziaływania
	Wartość char. 
kN/m2
	 

	Wartość rep. 
kN/m2
	 
F
	Wartość obl. 
kN/m2

	1.
	Deskowanie pełne na legarach
	stałe
	0,15
	 -- 
	0,15
	1,35
	0,20

	2.
	Izolacja termiczna pomiędzy belkami
	stałe
	0,12
	 -- 
	0,12
	1,35
	0,16

	3.
	Paroizolacja
	stałe
	0,01
	 -- 
	0,01
	1,35
	0,01

	4.
	Płyta PROMAT na ruszcie systemowym
	stałe
	0,29
	 -- 
	0,29
	1,35
	0,39

	
	:
	
	0,57
	
	0,57
	
	0,76



	
L.p.
	 
Opis oddziaływania
	Rodzaj 
oddziaływania
	Wartość char. 
kN/m2
	 

	Wartość rep. 
kN/m2
	 
F
	Wartość obl. 
kN/m2

	1.
	Obciążenie zastępcze od ścian działowych
	zmienne
	0,80
	1,00
	0,80
	1,35
	1,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	:
	
	0,80
	
	0,80
	
	1,08


ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH

[bookmark: _Hlk81061022]Obciążenia użytkowe stropu
	 
L.p.
	 
Opis oddziaływania
	Rodzaj 
oddziaływania
	Wartość char. 
kN/m2
	 

	Wartość rep. 
kN/m2
	 
F
	Wartość obl. 
kN/m2

	1.
	Dachy bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw
	zmienne
	0,40
	1,00
	0,40
	1,50
	0,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	:
	
	0,40
	
	0,40
	
	0,60





	
L.p.
	 
Opis oddziaływania
	Rodzaj 
oddziaływania
	Wartość char. 
kN/m2
	 

	Wartość rep. 
kN/m2
	 
F
	Wartość obl. 
kN/m2

	1.
	Powierzchnie biurowe
	zmienne
	3,00
	1,00
	3,00
	1,50
	4,50

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	:
	
	3,00
	
	3,00
	
	4,50


[bookmark: _Toc434222350][bookmark: _Toc513237469][bookmark: _Toc528943738][bookmark: _Hlk59387102]
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
[image: ]
Rys. 1 Przemieszczenia
[image: ]
Rys. 2 Momenty zginające My
[image: ]
Rys. 3 Siły normalne Fx

UWAGI
Prace budowlane należy realizować w oparciu o projekty wszystkich branż,
Prace należy realizować w oparciu o projekt wykonawczy,
Wszelkie wymiary oraz założenia elementów konstrukcyjnych zweryfikować na budowie,
Roboty mogą prowadzić wyłącznie przeszkoleni pracownicy pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia,
Przeprowadzone prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną,
W projekcie nie opisano przerw roboczych – na etapie budowy należy je konsultować z projektantem,

[bookmark: _Toc434222351][bookmark: _Toc513237470][bookmark: _Toc528943739]ODCHYŁKI WYKONAWCZE
Dopuszczalna wartość odchyłek wykonawczych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych.
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